
     
     СТРУКТУРЫ ДАННЫХ, СВЯЗАННЫЕ С УПРАВЛЕНИЕМ УСТРОЙСТВАМИ
     
                        1. Общие сведения
     
     1.1. Типы внешних устройств

     Для  каждого внешнего устройства - как виртуального, так
и реального - определено понятие типа. Тип устройства  задает
используемый для работы с данным ВУ драйвер и т. п. В настоя-
щее время предусмотрены следущие типы устройств:
- виртуальные терминалы МПД (ТИП_МПД = 1);
- виртуальные алфавитно-цифровые дисплеи ЕС (ТИП_АЦД = 2);
- накопители на магнитной ленте (ТИП_МЛ = 3);
- алфавитно-цифровые печатающие устройства (ТИП_АЦПУ = 4);
- виртуальные магнитные диски - разделы пакетов МД (ТИП_РАЗ-
  ДЕЛ = 5);
- терминалы МПД (ТИП_Ф_МПД = 1DH);
- алфавитно-цифровые дисплеи ЕС (ТИП_Ф_АЦД = 1EH);
- накопители на магнитных дисках (ТИП_МД = 1FH).
  
     1.2. Физические адреса ВУ
     
     Полный физический адрес устройства состоит из номера ка-
нала и адреса ВУ в этом канале. Используется сплошная нумера-
ция селекторных и универсальных каналов (каналы  C0-C3  имеют
номера  0-3,  а каналы У0-У3 - номера 4-7). Адрес ВУ в канале
ограничен восемью разрядами. Таким образом, размер  поля  для
полного  физического  адреса ВУ должен составлять не менее 11
разрядов.
     В ряде случаев используется  понятие  номера  устройства
управления (УУ = УВУ = контроллер). Под номером УУ понимается
содержимое 8-5 разрядов адреса ВУ.
     
     1.3. Системные номера ВУ
     
     Системный  номер  ВУ  -  это номер элемента таблицы ТУС,
описывающего данное ВУ. Однотипные устройства имеют  последо-
вательные номера в этой таблице, что позволяет в ряде случаев
использовать "внутритиповые" системные номера ВУ (т.е. приме-
нять  для каждого типа устройств независимую последовательную
нумерацию, начинающуюся с 1).
     Максимально  возможный размер ТУС (вместе с ее продолже-
нием  - ТВУС) равен 2**16; таким образом, системный номер за-
нимает 16-разрядное поле. Нулевой элемент ТУС не  использует-
ся.
     
     1.4. Логические номера ВУ
     
     Логический номер ВУ - это номер связанного с  данным  ВУ
элемента  таблицы  РУ, расположенной в памяти виртуальной ОС.
Таким образом, пара, состоящая из номера процесса и  логичес-
кого номера ВУ, однозначно определяет конкретное внешнее уст-
ройство.
     Наличие  в  интерфейсной  области виртуальной ОС величин
сдвигов логической нумерации для каждого  типа  ВУ  позволяет
виртуальным  системам использовать для каждого типа устройств
независимую нумерацию.
     Логический номер, как и номер процесса, занимает  9-раз-
рядное поле.
     
             2. Таблица системных номеров ТАБ_СИС_N
     
     Таблица системных номеров ТАБ_СИС_N позволяет определить
системный номер ВУ по его полному физическому адресу. Необхо-
димость использования данной таблицы возникает, например, при
поступлении  прерывания по инициативе ВУ (например, при опоз-
нании пакета МД). Индексом таблицы является полный физический
адрес устройства (000Н-7FFН), содержимым  -  системный  номер
соответствующего  устройства.  Таблица  упакована  по  четыре
16-разрядных элемента в слове (слева направо).
     
                    3. Таблица устройств ТУС.
               Таблица виртуальных устройств ТВУС
     
     Таблица  устройств ТУС содержит по одному слову для каж-
дого устройства. Индексом таблицы  является  системный  номер
ВУ. Все однотипные устройства описываются смежными элементами
ТУС.  Непосредственным продолжением ТУС является таблица вир-
туальных устройств ТВУС, которая содержит по одному однослов-
ному элементу для каждого виртуального устройства (для каждо-
го "окна" терминала и для каждого заказа раздела МД).
     
     3.1. ТУС АЦПУ

╔═І═══І═══════І═══════І══════І═══════І═І═І═І═══════І════════╗
║З│   │       │       │      │       │ │Р│ │       │        ║
║А│Тип│ Номер │  Лог. │При-  │ Адрес │ │А│ │ Класс │ Модель ║
║П│В У│ проц. │ номер │ знаки│  В У  │ │Б│ │  В У  │   ВУ   ║
║Р│   │       │       │      │       │ │ │ │       │        ║
╙─┴───┴───────┴───────┴──────┴───────┴─┴─┴─┴───────┴────────ґ
64 63  58      49      40     32   21  17   14      8       1
     
ЗАПРЕТ     64     работа с АЦПУ временно заблокирована опера-
                  тором
ТИП_ВУ     63-59  = ТИП_АЦПУ = 4
N_ПРОЦ     58-50  номер процесса, владеющего устройством
ЛОГ_НОМ    49-41  логический номер АЦПУ в процессе
ПОВ_ОТК    34     сохранять  заказ  при  отказе устройства до
                  указания оператора
ОТВ_СБОЙ   33     выдавать ответ процессу при случайном  сбое
                  устройства
АДРЕС_ВУ   32-21  полный физический адрес АЦПУ
В_РАБОТЕ   17     признак занятости устройства заказом
КЛАСС_ВУ   14- 9  класс АЦПУ
МОДЕЛЬ_ВУ   8- 1  модель  АЦПУ   (1 - ЕС-7032, 2  -  ЕС-7033,
                  3 - ЕС-7036, 4 - ЕС-7040)
     
     3.2. ТУС НМЛ

╔═І═══І═══════І═══════І══════І═══════І═І═І═І═══════І════════╗
║З│   │       │       │      │       │ │Р│ │       │        ║
║А│Тип│ Номер │  Лог. │При-  │ Адрес │ │А│ │ Класс │ Модель ║
║П│В У│ проц. │ номер │ знаки│  В У  │ │Б│ │  В У  │   ВУ   ║
║Р│   │       │       │      │       │ │ │ │       │        ║
╙─┴───┴───────┴───────┴──────┴───────┴─┴─┴─┴───────┴────────ґ
64 63  58      49      40     32   21  17   14      8       1

ЗАПРЕТ     64     работа  с НМЛ временно заблокирована опера-
                  тором
ТИП_ВУ     63-59  = ТИП_МЛ = 3
N_ПРОЦ     58-50  номер процесса, владеющего устройством
ЛОГ_НОМ    49-41  логический номер НМЛ в процессе
ПОВ_ОТК    34     сохранять  заказ  при  отказе устройства до
                  указания оператора
ОТВ_СБОЙ   33     выдавать ответ процессу при случайном  сбое
                  устройства
АДРЕС_ВУ   32-21  полный физический адрес НМЛ
В_РАБОТЕ   17     признак занятости устройства заказом
КЛАСС_ВУ   14- 9  класс НМЛ
МОДЕЛЬ_ВУ   8- 1  модель НМЛ
     
     3.3. ТУС терминала МПД

╔═І═══І════════І═════════════І═══════І═══І═І═══════І════════╗
║З│   │        │ Сист.номер  │       │   │И│       │        ║
║А│Тип│        │  текущего   │ Адрес │   │Н│ Класс │ Модель ║
║П│В У│        │виртуального │  В У  │   │И│  В У  │   ВУ   ║
║Р│   │        │ терминала   │       │   │Ц│       │        ║
╙─┴───┴────────┴─────────────┴───────┴───┴─┴───────┴────────ґ
64 63  58       48            32     20  15 14      8       1
     
ЗАПРЕТ     64     работа с терминалом временно  заблокирована
                  оператором
ТИП_ВУ     63-59  = ТИП_Ф_МПД = 1DH
ТЕК_ОКНО   48-33  системный   номер  виртуального  терминала,
                  связанного с реальным терминалом в  настоя-
                  щий момент
АДРЕС_ВУ   32-21  полный физический адрес терминала
ЖД_ИНИЦ    15     терминал ждет вызова инициатора
КЛАСС_ВУ   14- 9  класс  терминала (1 - операторский, 2 - ад-
                  министраторский)
МОДЕЛЬ_ВУ   8- 1  модель  терминала  (1   -   VT-340,   2   -
                  VDT-52100,  3 - VDT-52129, 4 - VDT-52130, 5
                  - 15ИЭ-0013)

     3.4. ТУС АЦД

╔═І═══І════════І═════════════І═══════І═══І═І═══════І════════╗
║З│   │        │ Сист.номер  │       │   │И│       │        ║
║А│Тип│        │  текущего   │ Адрес │   │Н│ Класс │ Модель ║
║П│В У│        │виртуального │  В У  │   │И│  В У  │   ВУ   ║
║Р│   │        │ терминала   │       │   │Ц│       │        ║
╙─┴───┴────────┴─────────────┴───────┴───┴─┴───────┴────────ґ
64 63  58       48            32     20  15 14      8       1
     
ЗАПРЕТ     64     работа с терминалом временно  заблокирована
                  оператором
ТИП_ВУ     63-59  = ТИП_Ф_АЦД = 1EH
ТЕК_ОКНО   48-33  системный   номер  виртуального  терминала,
                  связанного с реальным терминалом в  настоя-
                  щий момент
АДРЕС_ВУ   32-21  полный физический адрес терминала
ЖД_ИНИЦ    15     терминал ждет вызова инициатора
КЛАСС_ВУ   14- 9  класс  терминала (1 - операторский, 2 - ад-
                  министраторский)
МОДЕЛЬ_ВУ   8- 1  модель АЦД (1 - ЕС-7920-01, 2 - ЕС-7920-02,
                  3 - ЕС-7970)
     
     3.5. ТУС НМД

╔═І═══І═══════І═══І═══І══════════І═══І═════════════І════════╗
║З│   │ Служ. │   │ И │          │ N │             │        ║
║А│Тип│инфоpм.│ М │ С │  Номера  │   │    Номер    │ Модель ║
║П│В У│ дp.МД │ К │ К │  У В У   │ В │    тома     │   ВУ   ║
║Р│   │       │   │   │          │ У │             │        ║
╙─┴───┴───────┴───┴───┴──────────┴───┴─────────────┴────────ґ
64 63  58      48  44  40        24   20            8       1

ЗАПРЕТ     64     работа  с НМД временно заблокирована опера-
                  тором
ТИП_ВУ     63-59  = ТИП_МД = 1FH
ИНФ_ДР     58-49  служебная информация драйвера МД
ТРБ_А      53
ОБМ_ДАН    50
ШК_КАН     48-45  шкала каналов, по которым  разрешен  (физи-
                  чески и логически) доступ к данному устрой-
                  ству
ШК_ИСК     44-41  шкала  каналов,  использование  которых для
                  доступа к устройству заблокировано операто-
                  ром
УУ_НМД     40-25  номера УУ (8-5 разряды физического адреса),
                  используемые для доступа к НМД через каналы
                  С0-С3 (по 4 разряда для канала)
N_НМД      24-21  номер НМД в УУ (4-1 разряды физического ад-
                  реса)
N_ТОМА     20- 9  номер тома в таблице томов
МОДЕЛЬ_ВУ   8- 1  модель НМД (1 - ЕС-100м, 2 - ЕС-200м)
                  
     3.6. ТВУС виртуального терминала МПД

╔═І═══І═══════І═══════І══════І═══════І═══І═І════════════════╗
║З│   │       │       │      │       │ О │Р│   Системный    ║
║A│Тип│ Номер │  Лог. │При-  │ Адрес │ к │А│     номер      ║
║П│В У│ проц. │ номер │ знаки│  В У  │ н │Б│  следующего    ║
║Р│   │       │       │      │       │ о │ │    "окна"      ║
╙─┴───┴───────┴───────┴──────┴───────┴───┴─┴────────────────ґ
64 63  58      49      40     32     20  17 16              1

ЗАПРЕТ     64     работа с  виртуальным  терминалом  временно
                  заблокирована оператором
ТИП_ВУ     63-59  = ТИП_МПД = 1
N_ПРОЦ     58-50  номер процесса, владеющего устройством
ЛОГ_НОМ    49-41  логический номер терминала в процессе
ПОВ_ОТК    34     сохранять  заказ  при  отказе устройства до
                  указания оператора
ОТВ_СБОЙ   33     выдавать ответ процессу при случайном  сбое
                  устройства
АДРЕС_ВУ   32-21  полный физический адрес реального терминала
ОКНО       20-18  номер "окна", соответствующего данному вир-
                  туальному терминалу
В_РАБОТЕ   17     признак занятости устройства заказом
СЛЕД_ОКНО  16- 1  системный номер виртуального терминала, со-
                  ответствующего следующему "окну" (цикличес-
                  кая связь)

     3.7. ТВУС виртуального АЦД

╔═І═══І═══════І═══════І══════І═══════І═══І═І════════════════╗
║З│   │       │       │      │       │ О │Р│   Системный    ║
║A│Тип│ Номер │  Лог. │При-  │ Адрес │ к │А│     номер      ║
║П│В У│ проц. │ номер │ знаки│  В У  │ н │Б│  следующего    ║
║Р│   │       │       │      │       │ о │ │    "окна"      ║
╙─┴───┴───────┴───────┴──────┴───────┴───┴─┴────────────────ґ
64 63  58      49      40     32     20  17 16              1

ЗАПРЕТ     64     работа с  виртуальным  терминалом  временно
                  заблокирована оператором
ТИП_ВУ     63-59  = ТИП_АЦД = 2
N_ПРОЦ     58-50  номер процесса, владеющего устройством
ЛОГ_НОМ    49-41  логический номер терминала в процессе
ПОВ_ОТК    34     сохранять  заказ  при  отказе устройства до
                  указания оператора
ОТВ_СБОЙ   33     выдавать ответ процессу при случайном  сбое
                  устройства
АДРЕС_ВУ   32-21  полный физический адрес реального терминала
ОКНО       20-18  номер "окна", соответствующего данному вир-
                  туальному терминалу
В_РАБОТЕ   17     признак занятости устройства заказом
СЛЕД_ОКНО  16- 1  системный номер виртуального терминала, со-
                  ответствующего следующему "окну" (цикличес-
                  кая связь)
     
     3.9. ТВУС виртуального НМД

╔═І═══І═══════І═══════І══════І══І══І═════І═І════════════════╗
║З│   │       │       │      │  │  │Число│Р│                ║
║А│Тип│ Номер │  Лог. │При-  │  │КО│зака-│А│     Номер      ║
║П│В У│ проц. │ номер │ знаки│  │  │ зов │Б│    раздела     ║
║Р│   │       │       │      │  │  │     │ │                ║
╙─┴───┴───────┴───────┴──────┴──┴──┴─────┴─┴────────────────ґ
64 63  58      49      40    32 27  23   17 16              1

ЗАПРЕТ     64     работа  с виртуальным НМД временно заблоки-
                  рована оператором
ТИП_ВУ     63-59  = ТИП_РАЗДЕЛ = 5
N_ПРОЦ     58-50  номер процесса, владеющего  устройством 
ЛОГ_НОМ    49-41  логический  номер  раздела  МД в процессе
НЕТ_ЗАП    36     запрет записи
НЕТ_КЧТ    35     блокирока контрольного чтения после  записи
                  на МД
ПОВ_ОТК    34     сохранять заказ при отказе НМД до  указания
                  оператора
ОТВ_СБОЙ   33     выдавать ответ процессу при случайном  сбое
                  устройства
КОД_ОТВ    27-24  плохой код ответа при "групповом" обмене
Ч_ЗАКАЗОВ  23-18  число заказов на работу с разделом
В_РАБОТЕ   17     признак занятости устройства заказом
N_РАЗДЕЛА  16- 1  номер раздела в таблице разделов
     
                   4. Таблица томов ПАКЕТЫ_МД
   
     Таблица томов ПАКЕТЫ_МД содержит информацию об  опознан-
ных томах МД. Ссылки на эту таблицу имеются, с одной стороны,
в  таблице  разделов  РАЗДЕЛЫ_МД,  а с другой стороны - в ТУС
НМД, что позволяет избежать  корректировки  структуры  РАЗДЕ-
ЛЫ_МД при перестановке томов.
     Размер  ПАКЕТЫ_МД  соответствует  числу  НМД. Фактически
таблица состоит из двух одинаково индексируемых массивов. Ну-
левой элемент таблицы не используется.
     
╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
║                                                           ║
║                 И М Я   П А К Е Т А   М Д                 ║
║                                                           ║
╠═І═══І═І═════І═════════════І════════════════І══════════════╣
║З│   │Т│     │             │   Ссылка на    │  Системный   ║
║А│   │Е│Длина│   Счетчик   │    первый      │    номеp     ║
║П│   │Г│блока│   занятий   │   описатель    │     НМД      ║
║Р│   │И│     │             │    раздела     │              ║
╙─┴───┴─┴─────┴─────────────┴────────────────┴──────────────ґ
64 63 61 60    56            36               16            1

0 ИМЯ_МД            имя тома МД
1 ЗАПРЕТ     64     работа  с  томом  временно  заблокирована
                    оператором
  БЕЗ_ТЕГОВ  61     том размечен в формате без тегов
  ДЛ_БЛОКА   60-57  характеристика длины блока (сейчас  равна
                    7)
  СЧЕТЧИК    56-37  число разделов тома, закрепленных за про-
                    цессами
  НАЧ_РАЗД   36-17  номер (индекс в РАЗДЕЛЫ_МД) первого  раз-
                    дела, расположенного на данном томе
  СИС_НОМ    16- 1  системный номер НМД
     
                 5. Таблица разделов РАЗДЕЛЫ_МД
     
     Таблица разделов РАЗДЕЛЫ_МД содержит информацию о разде-
лах  установленных  пакетов МД. Разделы, относящиеся к одному
тому, провязаны в список через поле СЛЕД_РАЗД;  голова  этого
списка находится в поле НАЧ_РАЗД структуры ПАКЕТЫ_МД.
     Фактически таблица состоит из четырех одинаково индекси-
руемых массивов.

╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
║                                                           ║
║        И М Я   Р А З Д Е Л А   М Д   (1-8-й символы)      ║
║                                                           ║
╠═════════════════════════════І═══════І═════════════════════╣
║                             │       │      Н о м е p      ║
║  И м я   р а з д е л а  МД  │ Номер │  начального  блока  ║
║       (9-12-й символы)      │ копии │       раздела       ║
║                             │       │                     ║
╙─────────────────────────────┴───────┴─────────────────────ґ
64                          33 32   25 24                   1

╔═І════════════════════І══════════════І═════════════════════╗
║З│                    │  Следующий   │                     ║
║А│                    │   раздел     │    Длина раздела    ║
║П│                    │  на том же   │      в  блоках      ║
║Р│                    │   пакете     │                     ║
╙─┴────────────────────┴──────────────┴─────────────────────ґ
64                      44          25 24                   1

╔═І═І══════════════════І═════════════════════════І══════════╗
║Р│ │                  │                         │          ║
║А│М│     Счетчик      │                         │  Номер   ║
║Б│Р│     занятий      │                         │  тома    ║
║ │ │                  │                         │          ║
╙─┴─┴──────────────────┴─────────────────────────┴──────────ґ
64 63 62             45                           12        1

0 ИМЯ_РАЗД          имя раздела МД (1-8-й символы)
1 ИМЯ_РАЗД_2 64-33  имя раздела МД (9-12-й символы)
  ВАРИАНТ    32-25  номер варианта (копии) раздела
  НАЧ_БЛОК   24- 1  номер начального блока раздела
2 ЗАПРЕТ     64     работа  с разделом временно заблокирована
                    оператором
  СЛЕД_РАЗД  44-25  следующий раздел, расположенный на том же
                    пакете МД
  ДЛИНА      24- 1  длина раздела (в блоках)
3 РАБОЧИЙ    64     признак варианта (копии), доступного  без
                    квалификатора
  МОНОПОЛ    63     раздел  захвачен в режим монопольного ис-
                    пользования
  СЧЕТЧИК    62-45  число логических номеров (во всех процес-
                    сах), связанных с данным разделом
  N_ТОМА     12- 1  номер тома в таблице томов ПАКЕТЫ_МД
     
                     6. Структура пакета МД

0 ──>  ╔═══════════════════╗
       ║ фикс.часть метки  ║ Метка
A ──>  ╟───────────────────Є
       ║  табл.дор.замены  ║ пакета
B ──>  ╟───────────────────Є
       ║ каталог  разделов ║ МД
C -->  ╠═══════════════════╣
       ║                   ║
       ║  ИНФОРМАЦИОННАЯ   ║
       ║       ЧАСТЬ       ║
       ║      ПАКЕТА       ║
       ║                   ║
D ──>  ╠═══════════════════╣ Копия
       ║ фикс.часть метки  ║
       ╟───────────────────Є метки
       ║  табл.дор замены  ║
       ╟───────────────────Є пакета
       ║ каталог  разделов ║
E ──>  ╠═══════════════════╣ МД
       ║                   ║
       ║      ДОРОЖКИ      ║
       ║      ЗАМЕНЫ       ║
       ║                   ║
F ──>  ╚═══════════════════╝
     
     
     6.1. Фиксированная часть метки МЕТКА_МД
                                            
╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
║                                                           ║
║                         К  Л  Ю  Ч                        ║
║             =  Т  '  Д  И  С  К     В  К  Б  '            ║
║                                                           ║
╠═══════І═══════І═════════════І═════════════════════════════╣
║       │       │Идентификатоp│                             ║
║ Версия│Вариант│    Э В М    │  Астрономическое время      ║
║ метки │ метки │  pазметки   │    запуска  разметки        ║
║       │       │             │                             ║
╙───────┴───────┴─────────────┴─────────────────────────────ґ
64    57 56   49 48         33 32                           1

╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
║                                                           ║
║               И   М   Я       Т   О   М   А               ║
║                                                           ║
╠═══════І═══════І═══════І═════════════І═════════════════════╣
║       │Хаpакт.│ Длина │             │   Размер  пакета    ║
║Модель │ длины │ метки │             │ без запасных дорожек║
║пакета │ блока │   в   │             │      в блоках       ║
║       │       │блоках │             │                     ║
╙───────┴───────┴───────┴─────────────┴─────────────────────ґ
64    57 56   49 48   41               24                   1

╔═══════════════І═════════════════════І═════════════════════╗
║     Число     │      Н о м е р      │      Н о м е р      ║
║   запасных    │   первой запасной   │  начального  блока  ║
║    доpожек    │       дорожки       │     копии метки     ║
╙───────────────┴─────────────────────┴─────────────────────ґ
64            49 48                 25 24                   1

╔═══════════════І════════════════════════════І══════════════╗
║ Максимальное  │                            │ Адрес начала ║
║     число     │                            │   каталога   ║
║   разделов    │                            │   разделов   ║
║   на  томе    │                            │              ║
╙───────────────┴────────────────────────────┴──────────────ґ
64    57 56   49                              16            1
     
0 КЛЮЧ              ключ метки пакета МД (= Т'ДИСК ВКБ')
1 ВЕРСИЯ     64-57  номер версии метки пакета (= 1)
  ВАРИАНТ    56-49  номер варианта метки (= 0)
  ЭВМ_РАЗМ   48-33  идентификатор ЭВМ разметки
  ВРЕМЯ_РАЗМ 32- 1  астрономическое время  разметки  ("52"-21
                    разряды регистра часов)

2 ИМЯ_ТОМА          имя пакета МД
3 МОДЕЛЬ     64-57  тип пакета МД (см.поле МОДЕЛЬ_ВУ в струк-
                    туре ТУС НМД)
  ДЛ_БЛОКА   56-49  "логарифмическая"  характеристика   длины
                    блока  в  словах  (7 для блока длиной 128
                    слов)
  ДЛ_МЕТКИ   48-41  размер метки тома (0-C) в блоках
  ДЛ_ТОМА    24- 1  размер основной части пакета (0-E) в бло-
                    ках
4 РЕЗЕРВ     64-49  размер  области  запасных дорожек (E-F) в
                    дорожках
  НАЧ_РЕЗЕРВ 48-25  номер первой запасной дорожки (E)
  НАЧ_КОПИИ  24- 1  номер начального блока копии метки (D)
5 ДЛ_КАТ     64-49  максимально возможное число разделов тома
  НАЧ_КАТ    16- 1  сдвиг  каталога  разделов от начала метки
                    тома (0-B) в словах
     
     6.2. Таблица дорожек замены
     
     6.3. Каталог разделов
     
     Каталог  разделов содержит 4-словные элементы, описываю-
щие разделы тома. Первый элемент  содержит  раздел  с  именем
''0''0'имя-тома',  начинающийся с нулевого блока тома и имею-
щий длину, равную размеру основной части пакета (0-Е).
     Последнее слово каждого элемента каталога  резервируется
для дальнейших расширений.
     
╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
║                                                           ║
║       И М Я   Р А З Д Е Л А   М Д   (1-8-й символы)       ║
║                                                           ║
╠═════════════════════════════І═══════І═════════════════════╣
║                             │       │      Н о м е р      ║
║  И м я   р а з д е л а  МД  │ Номер │  начального  блока  ║
║       (9-12-й символы)      │ копии │       раздела       ║
║                             │       │                     ║
╙─────────────────────────────┴───────┴─────────────────────ґ
64                          33 32   25 24                   1

╔═════════════════════════════════════І═════════════════════╗
║                                     │                     ║
║                                     │    Длина раздела    ║
║                                     │      в  блоках      ║
║                                     │                     ║
╙─────────────────────────────────────┴─────────────────────ґ
64                                     24                   1

0 ИМЯ_РАЗД          имя раздела МД (1-8-й символы)
1 ИМЯ_РАЗД_2 64-33  имя раздела МД (9-12-й символы)
  ВАРИАНТ    32-25  номер варианта (копии) раздела
  НАЧ_БЛОК   24- 1  номер начального блока раздела
2 ДЛИНА      24- 1  длина раздела (в блоках)
3                   резервируется для дальнейших расширений

